{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["塔式起重机","施工升降机","物料提升机","封面"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"塔式起重机","index":0,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,8],[1,1,1,2],[1,4,1,7],[2,1,8,2],[2,4,2,7],[3,4,3,7],[4,4,4,7],[5,4,5,7],[6,4,6,7],[7,4,7,7],[8,4,8,7],[9,1,11,2],[9,4,9,7],[10,4,10,7],[11,4,11,7],[12,1,16,2],[12,4,12,7],[13,4,13,7],[14,4,14,7],[15,4,15,7],[16,4,16,7],[17,1,22,2],[17,4,17,7],[18,4,18,7],[19,4,19,7],[20,4,20,7],[21,4,21,7],[22,4,22,7],[23,1,24,2],[23,4,23,7],[24,4,24,7],[25,1,25,2],[25,4,25,7],[26,1,35,2],[26,4,26,7],[27,4,27,7],[28,0,34,0],[28,3,34,3],[28,4,34,4],[28,5,29,5],[28,6,28,7],[28,8,34,8],[35,4,35,7],[36,0,37,0],[36,1,37,2],[36,3,36,8],[37,3,37,6],[37,7,37,8],[38,1,38,2],[38,3,38,8],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,39,8],[40,3,40,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["塔式起重机核验检查表"]
["序号","名称",null,"检查项目","检查要求",{"$nulls":3},"检查结果"]
[1,"资料",null,"特种设备制造许可证","应与所安装的设备一致"]
[2,null,null,"产品出厂合格证","应与所安装的设备一致"]
[3,null,null,"产权备案证","应与所安装的设备一致"]
[4,null,null,"安装使用说明书","应与所安装的设备一致"]
[5,null,null,"上一次验收检测报告（旧机）","应与所安装的设备一致"]
[6,null,null,"基础预埋件、地脚螺栓合格证","应符合所安装设备的《使用说明书》对基础预埋件的要求。"]
[7,null,null,"基础混凝土强度报告","应符合所安装设备的《使用说明书》对基础混凝土强度的要求。"]
[8,"金属结构件",null,"主要承载结构件","塔式起重机的塔身、起重臂、平衡臂、塔帽或塔顶构造、拉杆、回转支承座、顶升套架或内爬升架等主要结构件应无塑性变形、可见裂纹和严重锈蚀，焊缝外观无缺陷。"]
[9,null,null,"主要结构件的联接螺栓、销轴、联接件","应无缺件、裂纹、严重磨损和塑性变形，且规格、型号、数量必须符合《使用说明书》或设计方案的要求。"]
[10,null,null,"平台、走道、踢脚板、栏杆、爬梯、扶手和护圈","应固定可靠、无严重磨损和塑性变形，且必须符合《使用说明书》或设计方案的要求。"]
[11,"工作机构",null,"吊钩","吊钩严禁补焊，不得使用铸造吊钩，吊钩不得存有下列缺陷：  1、表面有裂纹；2、钩尾和螺纹部分等危险截面或钩筋有永久性变形；\n3、挂绳处截面磨损量超过原高度的5%；4、开口度比原尺寸增加10%；5、心轴严重磨损；\n6、防跳绳装置无缺失损坏。"]
[12,null,null,"钢丝绳","钢丝绳不应有断丝断股，规格、型号及穿绕方式必须符合《使用说明书》要求和GB8918的规定，并有产品出厂合格证。"]
[13,null,null,"制动器","制动器零部件不得存有下列缺陷：1、可见裂纹；2、制动块摩擦衬垫过度磨损；3、制动轮表面过度磨损；4、弹簧出现塑性变形；5、电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的10%；\n6、缺件；7、液压制动器漏油。"]
[14,null,null,"减速器","减速器不得有缺损和漏油，缓冲胶要完好，壳体连接螺栓不得松动，螺栓连接件完好。"]
[15,null,null,"顶升液压系统","液压系统应有防止过载和液压冲击的安全装置，顶升液压缸应具有可靠的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间不应用软管连接，液压油表应在标定的有效期内使用。"]
[16,"工作机构",null,"滑轮","滑轮应转动良好，不得存有下列缺陷：      1、裂纹；2、轮缘破损；3、绳槽壁厚过度磨损；4、滑轮槽底过度磨损。"]
[17,null,null,"钢丝绳卷筒","卷筒不得存有下列缺陷：1、裂纹；2、轮缘破损；3、卷筒壁过度磨损。"]
[18,null,null,"回转装置","开式齿轮啮合应平稳。不得存有下列缺陷：  1、可见裂纹；2、断齿；3、齿厚严重磨损。"]
[19,null,null,"变幅小车","车轮不得存有下列缺陷：1、可见裂纹；2、踏面厚度严重磨损；3、轮缘厚度严重磨损。"]
[20,null,null,"爬升套架导轮","顶升套架导向滚轮转动灵活，导向滚轮（滑套）应齐全，安装位置正确，其与塔身标准节主肢（导轨）的径向间隙应为2-5mm。"]
[21,null,null,"平衡重及压重","平衡重、压重应有准确清晰的重量标识，安装位置及数量应与设计要求相符，并保证在其规定位置上不移位、不脱落，平衡重块之间不得互相撞击。"]
[22,"电气控制",null,"电气控制设备和元件及线路","司机室的操作装置有零位保护，电气控制设备和元件应齐全设于柜内，能防雨、防尘。电阻器应设于操作人员不易接触的地方，并有防护。电气设备安装应牢固，需要防震的电器应有防震措施。电气连接应接触良好，防止松脱。"]
[23,null,null,"电器柜","电气柜（配电箱）应有门锁，门内应有原理图或布线图、操作指示等，门外应设有有电危险的警示标志。"]
[24,"安全装置",null,"安全装置和安全设施","力矩限制器、起重量限制器、起升高度限位器、幅度限位器、回转限位器、小车断绳保护装置、防扭绳装置、小车防坠落装置等是否齐全完好。"]
[25,"作业环境\n",null,"与障碍物的安全距离","塔机的尾部与周围构筑物及外围施工设施之间的安全距离应≥0.6m。在非工作状态下，塔机的回转部分应能在360°范围内无障碍地自由旋转。"]
[26,null,null,"两设备之间架设距离","低位塔机的臂架端部与另一台塔机塔身之间的水平距离应≥2m；高位塔机的最低位置部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离应≥2m。"]
[27,null,null,"与输电线的安全距离","塔机任何部位与架空输电线的距离应符合表中的规定，否则必须采取有效安全防护措施。","线路电压（kV）","安全距离（m）"]
[{"$nulls":6},"垂直方向","水平方向"]
[{"$nulls":5},"＜1","≥1.5","≥1.0"]
[{"$nulls":5},"1～15","≥3.0","≥1.5"]
[{"$nulls":5},"20～40","≥4.0","≥2.0"]
[{"$nulls":5},"60～110","≥5.0","≥4.0"]
[{"$nulls":5},"＞220","≥6.0","≥6.0"]
[28,null,null,"安装作业现场的位置与方案相符","核对安装方案和设备安装平面图"]
[29,"检查\n中存\n在的\n问题",null,"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
[{"$nulls":3},"专家签名：                                ",{"$nulls":3},"受检单位签名："]
[30,"整改\n情况"]
[31,"检查\n结论",null,"\n\n\n\n"]
[{"$nulls":3},"专家签名：                              "]

{"sheet":"施工升降机","index":1,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,4,1,6],[2,1,9,2],[2,4,2,6],[3,4,3,6],[4,4,4,6],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,4,8,6],[9,4,9,6],[10,1,12,2],[10,4,10,6],[11,4,11,6],[12,4,12,6],[13,0,15,0],[13,1,18,2],[13,3,15,3],[13,7,15,7],[16,4,16,6],[17,4,17,6],[18,4,18,6],[19,1,20,2],[19,4,19,6],[20,4,20,6],[21,1,22,2],[21,4,21,6],[22,4,22,6],[23,1,23,2],[23,4,23,6],[24,1,31,2],[24,4,24,6],[25,0,30,0],[25,3,30,3],[25,4,30,4],[25,7,30,7],[31,4,31,6],[32,0,33,0],[32,1,33,2],[32,3,32,7],[33,3,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,7],[35,0,36,0],[35,1,36,2],[35,3,35,7],[36,3,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["施工升降机核验检查表"]
["序号","名称",null,"检查项目","检查要求",null,null,"检查结果"]
[1,"资料",null,"特种设备制造许可证","应与所安装的设备一致"]
[2,null,null,"产品出厂合格证","应与所安装的设备一致"]
[3,null,null,"产权备案证","应与所安装的设备一致"]
[4,null,null,"安装使用说明书","应与所安装的设备一致"]
[5,null,null,"上一次验收检测报告（旧机）","应与所安装的设备一致"]
[6,null,null,"基础预埋件、地脚螺栓合格证","应符合所安装设备的《使用说明书》对基础预埋件的要求。"]
[7,null,null,"基础混凝土强度报告","应符合所安装设备的《使用说明书》对基础混凝土强度的要求。"]
[8,null,null,"防坠安全器标定试验报告","应与所安装的设备一致"]
[9,"金属结构件",null,"主要承载结构件","升降机导轨架、传动系统、吊笼立柱、上下承载梁和附墙架等主要受力构件不得有明显变形、可见裂纹、开焊和严重锈蚀的缺陷。"]
[10,null,null,"主要结构件的联接螺栓、销轴、联接件","应无缺件、裂纹、严重磨损和塑性变形，且规格、型号、数量必须符合《使用说明书》或设计方案的要求。"]
[11,null,null,"笼门防护、笼顶防护、吊笼底板等","应固定可靠、无严重磨损和塑性变形，且必须符合《使用说明书》或设计方案的要求。"]
[12,"工作机构",null,"防坠安全器","           项目\n 吊笼","编号","有效使用期"]
[{"$nulls":4},"左笼"]
[{"$nulls":4},"右笼"]
[13,null,null,"钢丝绳","钢丝绳不应有断丝断股，规格、型号及穿绕方式必须符合《使用说明书》要求和GB8918的规定，并有产品出厂合格证。"]
[14,null,null,"制动器","制动器零部件不得存有下列缺陷：1、可见裂纹；2、制动块摩擦衬垫过度磨损；3、制动轮表面过度磨损；4、弹簧出现塑性变形；5、电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的10%；6、缺件；7、液压制动器漏油。"]
[15,null,null,"减速器","减速器不得有缺损和漏油，缓冲胶要完好，壳体连接螺栓不得松动，螺栓连接件完好。"]
[16,"工作机构",null,"滑轮","滑轮应转动良好，不得存有下列缺陷：\n1、裂纹；2、轮缘破损；3、绳槽壁厚过度磨损；4、滑轮槽底过度磨损。"]
[17,null,null,"配重","安装位置及数量应与设计要求相符，并保证在其规定位置上不移位、不脱落，平衡重块之间不得互相撞击。"]
[18,"电气控制",null,"电气控制设备和元件及线路","电气控制设备和元件应齐全设于柜内，能防雨、防尘。电阻器应设于操作人员不易接触的地方，并有防护。电气设备安装应牢固，需要防震的电器应有防震措施。电气连接应接触良好，防止松脱。"]
[19,null,null,"电器柜","电气柜（配电箱）应有门锁，门内应有原理图或布线图、操作指示等，门外应设有有电危险的警示标志。"]
[20,"安全装置",null,"安全装置和安全设施","吊笼应有外门限位、单开门限位、双开门限位、笼顶限位、防冲顶限位、上下限位、极限开关、钥匙开关、急停开关、操作手柄零位保护、防脱轨保护、门机械锁、超载检测装置等是否齐全完好。"]
[21,"作业环境\n",null,"与建筑物的安全距离","施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物和固定施工设备之间的距离不应小于0.2m。"]
[22,null,null,"与输电线的安全距离","施工升降机的最外侧边缘与外电架空线路边线之间的安全操作距离应符合右表中的规定。","线路电压\n（kV）","安全距离\n（m）"]
[{"$nulls":5},"＜1","≥4.0"]
[{"$nulls":5},"1～10","≥6.0"]
[{"$nulls":5},"35～110","≥8.0"]
[{"$nulls":5},220,"≥10.0"]
[{"$nulls":5},"330～550","≥15.0"]
[23,null,null,"安装作业现场的位置与方案相符","核对安装方案和设备安装平面图"]
[26,"检查\n中存\n在的\n问题",null,"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
[{"$nulls":3},"专家签名：                              受检单位签名："]
[25,"整改\n情况"]
[26,"检查\n结论"]
[{"$nulls":3},"专家签名：                              "]

{"sheet":"物料提升机","index":2,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,2],[1,4,1,6],[2,1,9,2],[2,4,2,6],[3,4,3,6],[4,4,4,6],[5,4,5,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,4,8,6],[9,4,9,6],[10,1,12,2],[10,4,10,6],[11,4,11,6],[12,4,12,6],[13,1,16,2],[13,4,13,6],[14,4,14,6],[15,4,15,6],[16,4,16,6],[17,1,20,2],[17,4,17,6],[18,4,18,6],[19,4,19,6],[20,4,20,6],[21,1,22,2],[21,4,21,6],[22,4,22,6],[23,1,23,2],[23,4,23,6],[24,1,31,2],[24,4,24,6],[25,0,30,0],[25,3,30,3],[25,4,30,4],[25,7,30,7],[31,4,31,6],[32,0,33,0],[32,1,33,2],[32,3,32,7],[33,3,33,7],[34,1,34,2],[34,3,34,7],[35,0,36,0],[35,1,36,2],[35,3,35,7],[36,3,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物料提升机核验检查表"]
["序号","名称",null,"检查项目","检查要求",null,null,"检查结果"]
[1,"资料",null,"特种设备制造许可证","应与所安装的设备一致"]
[2,null,null,"产品出厂合格证","应与所安装的设备一致"]
[3,null,null,"产权备案证","应与所安装的设备一致"]
[4,null,null,"安装使用说明书","应与所安装的设备一致"]
[5,null,null,"上一次验收检测报告（旧机）","应与所安装的设备一致"]
[6,null,null,"基础预埋件、地脚螺栓合格证","应符合所安装设备的《使用说明书》对基础预埋件的要求。"]
[7,null,null,"基础混凝土强度报告","应符合所安装设备的《使用说明书》对基础混凝土强度的要求。"]
[8,null,null,"防坠安全器标定试验报告","应与所安装的设备一致，安装高度超过30米的，防坠安全器应为渐进式。"]
[9,"金属结构件",null,"主要承载结构件","提升机的架体、传动系统、吊笼立柱、上下承载梁和附墙等主要受力构件不得有明显变形、可见裂纹、开焊和严重锈蚀、磨损的缺陷。"]
[10,null,null,"主要结构件的联接螺栓、销轴、联接件","应无缺件、裂纹、严重磨损和塑性变形，且规格、型号、数量必须符合《使用说明书》或设计方案的要求。"]
[11,null,null,"吊笼门及侧面防护、吊笼底板等","应固定可靠、无严重磨损和塑性变形，且必须符合《使用说明书》或设计方案的要求。"]
[12,"工作机构",null,"钢丝绳","钢丝绳不应有断丝断股，规格、型号及穿绕方式必须符合《使用说明书》要求和GB8918的规定，并有产品出厂合格证。"]
[13,null,null,"制动器","制动器零部件不得存有下列缺陷：1、可见裂纹；2、制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的50%；3、缺件；4、制动器的助推器漏油；5、液压制动器漏油。"]
[14,null,null,"减速器","减速器不得有缺损和漏油，缓冲胶要完好，壳体连接螺栓不得松动，螺栓连接件完好。"]
[15,null,null,"顶升液压系统（适用于顶升平台）","提升机安装高度超过30m的，应具有自升降安拆功能，液压系统应有防止过载和液压冲击的安全装置，顶升液压缸应具有可靠的平衡阀或液压锁，平衡阀或液压锁与液压缸之间不应用软管连接，液压油表应在标定的有效期内使用。"]
[16,"工作机构",null,"滑轮","滑轮应转动良好，不得存有下列缺陷：      1、裂纹；2、轮缘破损；3、绳槽壁厚过度磨损；4、滑轮槽底过度磨损。"]
[17,null,null,"钢丝绳卷筒","卷筒不得存有下列缺陷：1、裂纹；2、轮缘破损；3、卷筒壁过度磨损。"]
[18,null,null,"爬升套架导轮（适用于顶升平台）","顶升套架导向滚轮转动灵活，导向滚轮（滑套）应齐全，安装位置正确，其与塔身标准节主肢（导轨）的径向间隙应为2-5mm。"]
[19,null,null,"平衡重及压重","平衡重、压重应有准确清晰的重量标识，安装位置及数量应与设计要求相符，并保证在其规定位置上不移位、不脱落。"]
[20,"电气控制",null,"电气控制设备和元件及线路","电气控制设备和元件应设于柜内，能防雨、防尘。电阻器应设于操作人员不易接触的地方，并有防护。电气设备安装应牢固，需要防震的电器应有防震措施。电气连接应接触良好，防止松脱。"]
[21,null,null,"电器柜","电气柜（配电箱）应有门锁，门内应有原理图或布线图、操作指示等，门外应设有有电危险的警示标志。"]
[22,"安全装置",null,"安全装置和安全设施","吊笼防坠安全装置、安全停层装置、对重防坠装置、超载保护、缓冲器、紧急断电开关、钢丝绳防脱装置等是否齐全完好。"]
[23,"作业环境\n",null,"与障碍物的安全距离","物料提升机运动部件与停层平台以外的建筑物和施工设备之间的距离不应小于0.2m。"]
[24,null,null,"与输电线的安全距离","物料提升机任何部件与外电架空线路的边线之间的距离应符合右表规定，否则必须采取安全防护措施。","线路电压（kV）","安全距离（m）"]
[{"$nulls":5},"＜1","≥4.0"]
[{"$nulls":5},"1～10","≥6.0"]
[{"$nulls":5},"35～110","≥8.0"]
[{"$nulls":5},220,"≥10.0"]
[{"$nulls":5},"330～550","≥15.0"]
[25,null,null,"安装作业现场的位置与方案相符","核对安装方案和设备安装平面图"]
[26,"检查\n中存\n在的\n问题",null,"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
[{"$nulls":3},"专家签名：                            受检单位签名："]
[27,"整改\n情况"]
[28,"检查\n结论"]
[{"$nulls":3},"专家签名：                              "]

{"sheet":"封面","index":3,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,1,2,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[7,1,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["江门市建筑起重机械核验检查表"]
["工程名称"]
["施工单位"]
["监理单位"]
["设备产权（或出租）单位"]
["设备名称",null,"设备型号"]
["生产厂家"]
["出厂编号",null,"出厂日期"]